**Общие требования по охране труда при работе с пилой циркулярной**

* К самостоятельной работе в качестве работника, обслуживающего **циркулярную пилу** (далее - работник), допускаются:
* лица, достигшие 18 лет;
* прошедшие специальное обучение по безопасности труда;
* прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;
* прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;
* прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

**Работник обязан во время работы:**

* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
* не употреблять и не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ, курения в неустановленных местах;
* знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.
* выполнять только порученную работу;
* изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

**Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и средствами индивидуальной защиты:**

* костюм хлопчатобумажный (темный) или комбинезон хлопчатобумажный (темный);
* фартук водонепроницаемый с цельнокроеным нагрудником;
* головной убор;
* каска защитная;
* ботинки кожаные или сапоги резиновые;
* рукавицы комбинированные;
* перчатки резиновые;
* защитные очки;
* наушники.

**Работник должен при работе с циркулярной пилой:**

* уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку (сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение;
* соблюдать правила санитарной и личной гигиены;
* не принимать пищу на рабочем месте.
* На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
* подвижные части производственного оборудования;
* острые кромки инструментов;
* повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
* повышенная влажность воздуха.
* Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
* Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

**Требования по охране труда перед началом работы с циркулярной пилой**

* Привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.
* Освободить проход к циркулярной пиле и не загромождать его.
* Исправность циркулярной пилы проверять при отключенном электропитании, для этого предварительно на пусковом устройстве повесить плакат "Не включать. Работают люди".

**При работе с с циркулярной пилой проверить:**

* санитарное состояние машины;
* прочность крепления всех ограждений машины, а также подвижного кожуха, закрывающего верхнюю часть пилы;
* целостность пильного диска (отсутствие сломанных зубьев и трещин), а также правильность заточки и разводки зубьев;
* исправность устройства для подачи материала к пильному диску;
* исправность подножной решетки и соответствие ее росту работника.
* Убедиться в исправности и целостности средств индивидуальной защиты: рукавиц, защитных очков и наушников.
* Включать электродвигатель, только убедившись в исправности оборудования, после приведения в порядок рабочего места.
* При кратковременном включении убедиться в отсутствии биения пильного диска.
* Работа на циркулярной пиле, имеющей хотя бы малейшую неисправность, запрещается.

**Требования по охране труда при выполнении работы с циркулярной пилой**

* Подавать сырье под пильный диск только с помощью приспособлений для подачи материала (каретки) и только тогда, когда диск наберет полную скорость.
* Не приближать руки и не вводить их в зону действия пильного диска.
* При попадании постороннего предмета под диск немедленно выключить машину и дождаться полной ее остановки.
* Следить, чтобы станок при работе не вибрировал, а пильный диск работал без биения.
* Запрещается после выключения электродвигателя тормозить диск рукой, или каким-либо предметом.
* Обнаружив неполадки (посторонний шум, гудение, ощущение электротока, искрение в электросистеме и т.д.), немедленно выключить электродвигатель, сообщить мастеру и не приступать к работе до полного устранения неисправности.
* Следить за чистотой пола, не допускать образования скользких и загрязненных мест.
* Не облокачиваться на оборудование и не разрешать делать это другим.
* Если необходимо отлучиться, выключить машину.
* Не допускать к обслуживанию циркулярной пилы лиц, которым это не поручено.
* Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методы их устранения должны быть указаны в технологической инструкции (инструкции по эксплуатации оборудования).

**Требования по охране труда по окончании работы с дисковой пилой**

* Выключить электродвигатель.
* Беречь пальцы от порезов во время очистки и промывки пильного диска и машины.
* Привести в порядок свое рабочее место.
* Снять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты и поместить их в гардеробный шкаф.
* Принять душ.
* Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы устанавливается нанимателем.

**Требования по охране труда в аварийных ситуациях с дисковой пилой**

* Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям;
* отключить используемое оборудование;

**При возникновении пожара или загорания работник обязан**

* немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и что горит, и руководителю объекта;
* принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;
* приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;
* по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;
* на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.
* Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).
* При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений с момента получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.
* Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому технологическому процессу разрабатывается нанимателем.