МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 16 июля 2007 года N 477

 Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением  
В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162),

приказываю: 
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению .

Министр
М.Ю.Зурабов 

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
16 октября 2007 года,
регистрационный N 10332 
         
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 июля 2007 года N 477 

      

 ТИПОВЫЕ НОРМЫ
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
				
N
пп 	Наименование профессий и должностей 	Наименование средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) 	
1 	2 	3 	4 	

				
		Рабочие		
1. 	Аккумуляторщик 	При выполнении работ по ремонту и зарядке аккумуляторов и приготовлению электролита:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Фартук прорезиненный	дежурный 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
2. 	Арматурщик 	Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук брезентовый	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работ по установке и укладке арматуры на наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
3. 	Асфальтобетонщик 	При выполнении работы по разливу вяжущего материала из распределителей:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Полусапоги кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		При выполнении работы по развеске и дозировке материалов:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		При выполнении других работ:		
		Куртка хлопчатобумажная	1 	
		Брюки брезентовые или	1 	
		Костюм из смешанной ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	2 пары 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный утепленный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
4. 	Асфальтобетонщик-
варильщик 	Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
5. 	Бетонщик 	Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При работе с виброинструментом:		
		Рукавицы антивибрационные вместо рукавиц комбинированных и перчаток с полимерным покрытием	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
6. 	Бурильщик шпуров; машинист буровой установки 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы с наладонниками из винилискожи - Т прерывистой или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работы с электроперфораторами дополнительно:		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		При выполнении работы сухим способом дополнительно:		
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
7. 	Взрывник 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Полуплащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Ботинки кожаные на нескользящей подошве с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные на нескользящей подошве с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
		Перчатки кожаные	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
8. 	Вулканизаторщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

9. 	Газорезчик; газосварщик;
машинист контактно-
сварочной установки для 	Костюм хлопчатобумажный с
огнезащитной пропиткой или	1 	
	газонефтепродукто-
проводов 	Костюм сварщика	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Краги сварщика	12 пар 	
		Очки защитные или	до износа 	
		Щиток защитный	до износа 	
		Наколенники	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работы по обслуживанию стационарных газогенераторов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Очки защитные или	до износа 	
		Щиток защитный	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм сварщика зимний	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
10. 	Гидромониторщик 	Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Сапоги резиновые болотные	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
11. 	Грохотовщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		На мокром грохочении:		
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
12. 	Дорожный рабочий 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники брезентовые (на вате)	до износа 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Шапка-ушанка	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
13. 	Жестянщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук хлопчатобумажный	2 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
14. 	Землекоп 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении гидромеханизированных работ:		
		Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		При выполнении работ по проходке:		
		Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с меховыми чулками	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Рукавицы антивибрационные	6 пар 	
		При работе в мокром грунте:		
		Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Сапоги резиновые с меховыми чулками	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
15. 	Известегасильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
16. 	Изолировщик на гидроизоляции; изолировщик на термоизоляции 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук брезентовый	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Рукавицы кислотозащитные или	12 пар 	
		Перчатки резиновые на трикотажной основе или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наколенники брезентовые (на вате)	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении горячих работ и работ в мокром грунте дополнительно:		
		Костюм брезентовый	1 	
		При выполнении работ по герметизации швов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
17. 	Изолировщик - пленочник 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
18. 	Каменщик 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

19. 	Камнетес; облицовщик-
мраморщик; облицовщик-
плиточник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		При выполнении работ пескоструйным аппаратом дополнительно:		
		Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
20. 	Кессонщик-аппаратчик 	При выполнении работ по обслуживанию шлюзового аппарата:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы брезентовые или	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		При выполнении других работ:		
		Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Одеяло шерстяное	дежурное 	
		При выполнении работ в кессоне способом гидромеханизации дополнительно:		
		Плащ прорезиненный	дежурный 	
21. 	Кессонщик-проходчик 	При выполнении работ по проходке опускных колодцев:		
		Костюм брезентовый	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		При выполнении других работ:		
		Костюм брезентовый	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Одеяло шерстяное	дежурное 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		При выполнении работ в кессоне способом гидромеханизации дополнительно:		
		Плащ прорезиненный	дежурный 	
22. 	Кессонщик-слесарь;
кессонщик- 	Костюм брезентовый или	1 	
	электромонтажник 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Одеяло шерстяное	дежурное 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 на 2 года 	
23. 	Кислотоупорщик-
винипластчик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
24. 	Кислотоупорщик-
гуммировщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2 	
		Очки защитные	до износа 	
25. 	Клепальщик 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
26. 	Копровщик 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Полуплащ непромокаемый	дежурный 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Наушники противошумные или (с креплением на каску)	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
27. 	Котельщик 	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1 	
		Рубашка (блуза) хлопчатобумажная или	2 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы брезентовые или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
28. 	Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям из
штучных материалов 	При работе на жесткой кровле:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Галоши валяные	2 пары 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		При работе на мягкой кровле:		
		Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	по поясам 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Наколенники брезентовые (на вате)	до износа 	
		Рукавицы брезентовые или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
29. 	Кровельщик по стальным кровлям 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Галоши валяные	2 пары 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Пояс предохранительный	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 	по поясам 	

30. 	Лепщик архитектурных деталей 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
31. 	Маляр 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук прорезиненный	2 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работы с применением вреднодействующих красок дополнительно:		
		Перчатки резиновые или перчатки резиновые на трикотажной основе	дежурные 	
		При работе на кровле и металлоконструкциях дополнительно:		
		Галоши валяные	дежурные 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
32. 	Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямобура 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Сапоги резиновые или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Наушники противошумные с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
33. 	Машинист автогрейдера;
машинист бульдозера;
машинист катка
самоходного с гладкими
вальцами; 	Комбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий или	1 	
	машинист крана
автомобильного;
машинист крана
(крановщик); машинист
экскаватора 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	одноковшового; машинист
экскаватора роторного; 	Ботинки кожаные или	1 пара 	
	водитель автомобиля;
водитель погрузчика; 	Сапоги резиновые	1 пара 	
	тракторист 	Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
34. 	Машинист
автогудронатора;
машинист
битумоплавильной
передвижной установки; 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	машинист бурильно-
крановой самоходной
машины; машинист
вакуумной установки;
машинист грейдер- 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	элеватора; машинист
ледорезной машины; 	Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
	машинист моечных
машин; машинист электро-
сварочного передвижного 	Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
	агрегата с двигателем
внутреннего сгорания; 	Ботинки кожаные	1 пара 	
	дозировщик компонентов
бетонных смесей;
дробильщик; 	Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
	транспортерщик 	Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
35. 	Машинист
автокомпрессора;
машинист компрессора
передвижного с двигателем
внутреннего сгорания; 	Комбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или	1 	
	машинист компрессора
передвижного с электро-
двигателем; машинист
компрессорных установок 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
36. 	Машинист автополивочной
машины; машинист
вибропогружателя 	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1 	
	бескопрового; машинист
газодувных машин;
машинист дренажной 	Рубашка (блуза)
хлопчатобумажная	2 	
	машины; машинист
железнодорожно- 	Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
	строительных машин;
машинист землеройно-
фрезерной самоходной 	Перчатки с полимерным
покрытием	6 пар 	
	машины; машинист
машины для устройства
швов при выполнении 	Ботинки кожаные с жестким
подноском или	1 пара 	
	дорожных работ; машинист
механизированного 	Сапоги резиновые	1 пара 	
	оборудования по подъему
подвижной (скользящей)
опалубки; машинист 	Наушники противошумные
(с креплением на каску) или	до износа 	
	механизированного
натяжного устройства для 	Вкладыши противошумные	до износа 	
	изготовления напряженно-
армированных
конструкций; машинист 	Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
	насосных установок;
машинист уплотняющей
и планировочно-
уплотняющей машины;
машинист электролебедки; 	Машинисту железнодорожно-
строительных машин,
занятому на хоппер-дозаторе
дополнительно:		
	сушильщик 	Плащ непромокаемый
сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
37. 	Машинист бетононасосной
установки; машинист
бетоносмесителя передвижного; машинист
растворосмесителя 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	передвижного; моторист бетоносмесительных установок 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подкоском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
38 	Машинист грейдера
прицепного; машинист
дизельмолота 	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1 	
	бескопрового; машинист
копра; машинист машины 	Рубашка хлопчатобумажная	2 	
	для изоляции газонефте-
продуктопроводов; 	Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
	машинист скрепера;
машинист трубогибочной
машины передвижной; 	Перчатки с полимерным
покрытием	12 пар 	
	машинист трубоочисти-
тельной машины;
машинист трубоукладчика 	Ботинки кожаные с жестким
подноском	1 пара 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
39 	Машинист землесосного
плавучего несамоходного
снаряда; машинист
механического
оборудования 	Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или	1 	
	землесосных плавучих
несамоходных снарядов и
грунтонасосных установок;
машинист электрического
оборудования землесосных 	Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	несамоходных снарядов
и грунтонасосных 	Плащ прорезиненный	дежурный 	
	установок 	Сапоги резиновые или	1 пара 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
40. 	Машинист перегружателей 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

41. 	Машинист подъемника грузопассажирского строительного 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском или	1 пара 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
42. 	Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
43. 	Машинист распределителя
цемента гравитационного
прицепного; машинист
смесителя асфальтобетона
передвижного; машинист 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	укладчика асфальтобетона 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
44. 	Машинист тепловоза 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Сапоги кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
45. 	Машинист установки по
продавливанию и 	Костюм брезентовый или	1 	
	горизонтальному бурению грунта 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
46. 	Машинист формовочного агрегата 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
47. 	Машинист электростанции передвижной 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
48. 	Модельщик архитектурных деталей 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
49. 	Монтажник гидроагрегатов;
монтажник оборудования
блокировки и централиза-
ции на железнодорожном
транспорте; монтажник 	Костюм хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий или	1 	
	дробильно-размольного
оборудования и
оборудования для
сортировки и обогащения;
монтажник компрессоров, 	Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий	1 	
	насосов и вентиляторов;
монтажник 	Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
	металлорежущего и
кузнечно-прессового
оборудования; монтажник 	Перчатки с полимерным
покрытием	12 пар 	
	оборудования атомных
электрических станций;
монтажник оборудования 	Ботинки кожаные с жестким
подноском	1 пара 	
	деревообрабатывающих
предприятий; монтажник
оборудования
зернохранилищ и 	При выполнении работы по
монтажной прихватке
электросваркой:		
	предприятий по
промышленной
переработке зерна;
монтажник оборудования
коксохимических
производств; монтажник
оборудования котельных
установок; монтажник
оборудования предприятий
пищевой 	Костюм брезентовый вместо
костюма хлопчатобумажного
для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий или
костюма из смешанной ткани для
защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий	1 	
	промышленности;
монтажник оборудования
предприятий 	На наружных работах зимой дополнительно:		
	строительных материалов;
монтажник оборудования 	Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
	предприятий текстильной
промышленности;
монтажник оборудования 	Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
	предприятий химической
и нефтяной промышленности;
монтажник оборудования 	Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
	предприятий целлюлозно-
бумажной 	Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
	промышленности; монтажник оборудования сортировочных горок; 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
	монтажник оборудования холодильных установок; монтажник подъемно-
транспортного оборудования непрерывного действия; монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия; монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления; монтажник сельскохозяйственного оборудования; монтажник строительных машин и механизмов; монтажник турбоагрегатов и синхронных компенсаторов; монтажник шахтного оборудования на поверхности	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
50. 	Монтажник наружных трубопроводов 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке	по поясам 	
51. 	Монтажник оборудования металлургических заводов	При выполнении работы по системам густой и жидкой централизованной смазки:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
52. 	Монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Полусапоги кожаные на нескользящей подошве или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный	1 	
		Пояс предохранительный	1 	
		При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом:		
		Рукавицы комбинированные вместо рукавиц с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой	12 пар 	
		Дополнительно:		
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		Щиток защитный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

53. 	Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
54. 	Монтажник связи-
антеннщик; монтажник
связи - линейщик; 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
	монтажник оборудования связи 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Полуплащ прорезиненный	дежурный 	
		Пояс предохранительный	1 	
		При выполнении работы на столбах, пропитанных антисептиками, дополнительно:		
		Костюм брезентовый	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
55. 	Монтажник связи - кабельщик; монтажник связи - спайщик 	При выполнении работ по прокладке городских и междугородных кабелей:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Полуплащ прорезиненный	дежурный 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	1 2 пар 	
		При выполнении работ по монтажу междугородных и городских кабельных линий:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
56. 	Монтажник систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации; 	Комбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или	1 	
	слесарь по изготовлению
деталей и узлов систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмо- 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	транспорта и аспирации 	Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом:		
		Рукавицы комбинированные двупалые вместо рукавиц комбинированных	12 пар 	
		Дополнительно:		
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Щиток защитный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
57. 	Монтажник
технологического
оборудования и связанных 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
	с ним конструкций 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные на нескользящей подошве с металлическим подноском	1 пара 	
		При выполнении работ в мокрых условиях:		
		Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных на нескользящей подошве с металлическим подноском	1 пара 	
		Дополнительно:		
		Костюм брезентовый	дежурный 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
58. 	Монтажник электрических подъемников (лифтов) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы брезентовые	24 пары 	
		Перчатки трикотажные хлопчатобумажные	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		При выполнении работы по монтажной прихватке электросваркой:		
		Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Краги сварщика	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		Очки защитные или	до износа 	
		Щиток защитный	до износа 	
		Маска сварщика	до износа 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник или	1 	
		Шапка трикотажная	1 	
59. 	Монтер пути 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
60. 	Мостовщик 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники брезентовые (на вате)	дежурные 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
61. 	Наладчик приборов,
аппаратуры и систем
автоматического 	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1 	
	контроля, регулирования
и управления (наладчик 	Рубашка (блуза) хлопчатобумажная	2 	
	КИП и автоматики) 	Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		При выполнении работы по наладке оборудования:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо полукомбинезона хлопчатобумажного и рубашки (блузы) хлопчатобумажной	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
62. 	Облицовщик-мозаичник 	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1 	
		Рубашка (блуза) хлопчатобумажная или	2 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук прорезиненный	дежурный 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наколенники брезентовые	дежурные 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
63. 	Облицовщик-плиточник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук прорезиненный	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники	1 пара 	
		Нарукавники	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

64. 	Облицовщик-полировщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук прорезиненный	1 	
		Чуни резиновые	2 пары 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
65. 	Облицовщик синтетическими материалами 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Наколенники	до износа 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
66. 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На участках горячих работ дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	1 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 	
		Валенки	1 пара на 1,5 года	
67. 	Паркетчик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Наколенники	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
68. 	Паяльщик по свинцу
(свинцовопаяльщик) 	Костюм суконный или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1 	
		Рукавицы брезентовые или	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Очки защитные	до износа 	
69. 	Пескоструйщик 	Комбинезон из пыленепроницаемой ткани	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
70. 	Печник 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
71. 	Плотник 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой или	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по пропитке древесины антисептиками:		
		Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Дополнительно:		
		Перчатки резиновые	6 пар 	
		Наплечники брезентовые	дежурные 	
		При выполнении работ по установке опалубки на гидротехнических сооружениях:		
		Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		При выполнении работ по конопатке деревянных конструкций и сооружений:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
72. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты		
		При роботе на гужевом транспорте:		
		Плащ непромокаемый	дежурный 	
		Рукавицы комбинированные или	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
73. 	Рабочий зеленого строительства 	Костюм сигнальный 3 класса защиты с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
74. 	Рабочий карты намыва 	Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
75. 	Речной рабочий на
подводно-технических, 	Костюм брезентовый или	1 	
	габионных и фашинных
работах, выполняемых
с поверхности; речной
рабочий на эксплуатации 	Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
	и обслуживании
несамоходных плавучих 	Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
	снарядов и других
плавучих средств 	Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
76. 	Слесарь по ремонту
автомобилей; слесарь по
ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
77. 	Слесарь-сантехник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом:		
		Рукавицы комбинированные двупалые вместо рукавиц комбинированных	12 пар 	
		Дополнительно:		
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Щиток защитный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
78. 	Слесарь строительный 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
79. 	Стекольщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: 		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
80. 	Столяр строительный 	При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
81. 	Такелажник; такелажник на монтаже; стропальщик 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки хлопчатобумажные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Плащ непромокаемый	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

82. 	Токарь 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 nap 	
		Очки защитные	до износа 	
83. 	Трубоклад промышленных железобетонных труб 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
84. 	Трубоклад промышленных кирпичных труб 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Рубашка (блуза) хлопчатобумажная	2 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
85. 	Футеровщик-
кислотоупорщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		При выполнении гуммировочных и фаолитовых работ дополнительно:		
		Фартук брезентовый с нагрудником	2 	
86. 	Цементатор 	Костюм брезентовый или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ в мокрых условиях:		
		Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара 	
87. 	Штукатур 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки резиновые на трикотажной основе	4 пары 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Плащ непромокаемый	1 	
		Жилет сигнальный	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
88. 	Электрогазосварщик;
электросварщик на 	Костюм брезентовый или	1 	
	автоматических и
полуавтоматических 	Костюм сварщика	1 	
	машинах; электросварщик
ручной сварки; сварщик на
машинах контактной 	Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
	(прессовой) сварки 	Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Краги сварщика	12 пар 	
		Очки защитные или	до износа 	
		Щиток защитный	до износа 	
		При выполнении работ по сварке шинопровода:		
		Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Краги сварщика	12 пар 	
		Очки защитные или	до износа 	
		Щиток защитный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани или	по поясам 	
		Костюм зимний сварщика	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
89. 	Электромонтажник-
наладчик;
электромонтажник по
аккумуляторным батареям;
электромонтажник по 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	вторичным цепям;
электромонтажник по
кабельным сетям;
электромонтажник по
освещению и 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	осветительным сетям;
электромонтажник по
распределительным 	Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
	устройствам;
электромонтажник по 	Рукавицы комбинированные или	4 пары 	
	сигнализации,
централизации и
блокировке на линиях 	Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
	метрополитена;
электромонтажник по 	Наколенники	до износа 	
	силовым сетям и
электрооборудованию;
электромонтажник по 	На наружных работах зимой дополнительно:		
	электрическим машинам 	Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
90. 	Электромонтер-линейщик
по монтажу воздушных
линий высокого
напряжения и контактной 	При выполнении работ по воздушным электрическим линиям и контактным сетям:		
	сети 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Полуплащ прорезиненный	дежурный 	
		При выполнении работы на столбах, пропитанных антисептиками:		
		Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		При выполнении других работ:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
91. 	Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации;
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования; 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	электрослесарь
строительный 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки хлопчатобумажные или	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	

					
Руководители и специалисты	
92. 	Инженер по охране труда;
геодезист; мастер; мастер
строительных и
монтажных работ; 	Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	механик участка;
начальник участка; 	Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
	производитель работ
(прораб); старший 	Ботинки кожаные	1 пара 	
	производитель работ
(прораб) 	Сапоги резиновые	1 пара 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	

	Примечания:	
1. 	Всем рабочим, руководителям и специалистам, предусмотренным настоящими Нормами, должны дополнительно выдаваться каска со сроком носки "до износа" и подшлемник под каску со сроком носки 1 год. Зимой дополнительно к каске должен выдаваться подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) со сроком носки 2 года. Вход на строительную площадку без защитной каски не допускается.	
2. 	Рабочим, профессии которых предусмотрены в пункте 88 настоящих Норм , вместо костюмов зимних сварщика могут выдаваться: в I, II и III поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани ИМ-1, а в IV и особом поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани ИМ-1 с утепленным бельем с тем же сроком носки.	
3. 	Рабочим, занятым на строительстве нефтяных месторождений в открытом море (при постоянной работе в открытом море), выдаются:	
	а) куртка на утепляющей прокладке на 2 года и брюки на утепляющей прокладке на 3 года, если они не предусмотрены настоящими Нормами;	
	б) вместо предусмотренной настоящими Нормами специальной одежды может выдаваться специальная одежда из брезента на тот же срок носки.	
4. 	При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополнительно сапоги резиновые или галоши резиновые - дежурные, если они не предусмотрены настоящими Нормами.	
5. 	При работе со строительно-монтажным пистолетом работникам дополнительно выдаются рукавицы комбинированные с двумя пальцами, наушники противошумные и щиток защитный - дежурные, если их выдача не предусмотрена настоящими Нормами.	
6. 	В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить валенки на валенки с резиновым низом или на сапоги кожаные со съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утепленные.	
7. 	В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они выдаются работникам всех профессий и должностей в зависимости от характера выполняемых работ и условий труда, как дежурные.	
8. 	Работодатель может по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников выдавать работникам, осуществляющим техническое перевооружение и реконструкцию производства в действующих цехах с вредными условиями труда без остановки работ, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, установленным для эксплуатационного персонала указанных цехов.	
9. 	Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не должен превышать 1 года.	
10. 	Руководители и специалисты, профессии и должности которых не предусмотрены настоящими Нормами, но по своим служебным обязанностям, выполняющие работу непосредственно на строительной площадке, обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 92 настоящих Норм .	
11. 	Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 	
12. 	Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45  (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 года N 4901).	
13. 	Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 	

N
п/п 	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 	Климатические пояса 	
		I 	II 	III 	IV 	Осо-
бый 	
1. 	Куртка на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
2. 	Брюки на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
3. 	Костюм для защиты от пониженных температур из смешанных или шерстяных тканей 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
4. 	Костюм зимний для сварщиков 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
5. 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
5. 	Валенки 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
6. 	Ботинки кожаные утепленные 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
7. 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
8. 	Сапоги кожаные утепленные 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
9. 	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	4 	3 	2,5 	2 	2 	

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки, установленные для районов III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
N 52, 24.12.2007(текст приказа); 
рассылка (текст приложения)

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")