**Порядок допуска и производство работ повышенной опасности слесарем –сантехником**

К работе слесарем-сантехником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н ;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

Слесарь-сантехник должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Слесарю-сантехнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

При производстве опасных видов работ (работы на высоте и др.) получить наряд-допуск и пройти целевой инструктаж.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

Все опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами. Постоянно действующие опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями.

Проверить наличие и исправность средств для работы на высоте.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.3.009-76 ,

ГОСТ 12.3.020-80  и

Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов , утвержденных

приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н .

Работы на высоте должны выполняться в соответствии с требованиями

"Правил по охране труда при работе на высоте" , утвержденных

приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н .

Проводить работы на трубопроводах, находящихся под давлением, запрещается.

Работы, связанные со спуском в колодцы, камеры и др. сооружения выполнять по наряду-допуску только в составе бригады количеством не менее 3 человек.

Проведение сварочных работ.