**Порядок допуска и производство работ повышенной опасности слесарем –сантехником**

К работе слесарем-сантехником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н ;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

Слесарь-сантехник должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Слесарю-сантехнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

При производстве опасных видов работ (работы на высоте и др.) получить наряд-допуск и пройти целевой инструктаж.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

Все опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами. Постоянно действующие опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями.

Проверить наличие и исправность средств для работы на высоте.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями

[ГОСТ 12.3.009-76](kodeks://link/d?nd=9051603&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670)Применяется с 01.07.1977Статус: действующая редакция) ,

[ГОСТ 12.3.020-80](kodeks://link/d?nd=1200000300&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы перемещения грузов на ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1980 N 1973)Применяется с 01.07.1981Статус: действующая редакция)  и

[Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов](kodeks://link/d?nd=573113861&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов’’Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753нСтатус: действует с 01.01.2021) , утвержденных

[приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н](kodeks://link/d?nd=573113861&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов’’Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753нСтатус: действует с 01.01.2021) .

Работы на высоте должны выполняться в соответствии с требованиями

["Правил по охране труда при работе на высоте"](kodeks://link/d?nd=573114692&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте’’Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782нСтатус: действует с 01.01.2021) , утвержденных

[приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н](kodeks://link/d?nd=573114692&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте’’Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782нСтатус: действует с 01.01.2021) .

Проводить работы на трубопроводах, находящихся под давлением, запрещается.

Работы, связанные со спуском в колодцы, камеры и др. сооружения выполнять по наряду-допуску только в составе бригады количеством не менее 3 человек.

Проведение сварочных работ.