**ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ**

В зависимости от места проведения работ, ее вида производство работ оформляется нарядом-допуском или распоряжением. Работы на оборудовании в действующем производстве производятся по письменным нарядам-допускам и распоряжениям. Наряд-допуск – это письменное распоряжение на безопасное производство работ, определяющее содержание, место, время и условия ее производства, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное производство работ. Распоряжения передаются лично или с помощью средств связи, имеют разовый характер и действуют в течение одной смены.

Проверить выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске или распоряжении. Запрещается приступать к работе на неподготовленном рабочем месте.

При работе с газопламенной аппаратурой выполнять требования “Инструкции по охране труда для газорезчика и газосварщика”.

При работе на заточных станках выполнять требования “Инструкции по охране труда при работе на заточных станках”.

При работе с электроинструментом выполнять требования “Инструкции по охране труда при работе с электроинструментом”.

При работе с пневмоинструментом выполнять требования “Инструкции по охране труда при работе с пневмоинструментом”.

При работе с абразивным инструментом выполнять требования “Инструкции по охране труда при работе с абразивным инструментом”.

**При производстве стропальных работ и работ с применением ГПМ**, управляемых с пола выполнять требования “Инструкции по охране труда и технике безопасности для стропальщиков”. Производство работ по строповке груза, работе с ГПМ, управляемыми с пола без удостоверений на право производства этих работ запрещается.

**Перед началом работ в емкостях:**

- Работа в емкостях должна быть оформлена нарядом-допуском, работник должен быть проинструктирован.

**При подготовке к ремонту вращающихся механизмов:**

- Осуществлять согласно условиям производства работ, указанных в наряде. При этом механизм должен быть остановлен, напряжение с электропривода арматуры и электродвигателя механизма должно быть снято, кабель от эл. двигателя отключен и заземлён.

**Производство любых работ на сосудах, находящихся под давлением запрещено.**

К работе по ремонту баков, теплообменных аппаратов и резервуаров (в дальнейшем - резервуаров) приступать после выполнения следующих требований:

Оформления и получения наряда-допуска.