**Порядок допуска и производство работ повышенной опасности рабочего люльки**

Допуск на высоту рабочего люльки подъемника (вышки)

Зачем рабочему люльки допуск к высотным работам

Согласно нормативным требованиям, специалисты, выполняющие работы повышенной опасности, должны (помимо от основной специальности) отдельно пройти обучение безопасным методам выполнения работ, а также изучить нормативные требования в соответствии с выполняемыми работами.
Делается это для обеспечения безопасности специалистов во время проведения работ.

Удостоверение рабочего люльки оформляется на усмотрение руководителя организации.
Но работа в люльках все равно относится к работам повышенной опасности и выполняется на высоте свыше 1,8м. Соответственно относится к высотным работам.

За данную категорию работ повышенной опасности отвечает Приказ 782н (Охране труда при работе на высоте).
В нем «русским по белому» прописано: специалисты, выполняющие работу на высоте свыше 1,8 метров, должны пройти проверку знаний требований Охраны труда при работе на высоте, изучить безопасные методы выполнения работ на высоте и получить соответствующий допуск (удостоверение).

Полученная «корочка» является приложением к основному удостоверению (маляра, стропальщика, монтажника и т.д.).

Вывод: рабочему, выполняющему работы на высоте с использованием люльки (фасадной, авто и т.д.), для обеспечения безопасного труда необходимо иметь допуск к высотным работам.

Какой допуск на высоту необходим рабочему люльки

Согласно вышеуказанному нормативу, разрешение для высотных работ делится на две категории: со средствами подмащивания и группы.

Первая категория самая простая, которую кстати и рекомендуют для работ в люльках.

*Применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов*

*п.6 б)*

НО!

Работы со средствами подмащивания можно выполнять до 5м, что не всегда подходит, и проводить повторную проверку знаний требуется ежегодно.

Вторая категория - группы.

Рекомендуется при работе на высоте свыше 5 метров, при высоте ограждений менее 1,1 метр.
Поверка знаний проводится раз в 3 года (1 группа допуска).

Какой допуск на высоту оформлять рабочему люльки - решать руководителю