**Требования безопасности для машиниста вибропогружателя бескопрового в объеме квалификационных требований, производственных инструкций**

**составлены на основе Профессионального стандарта «Машинист машин для забивки и погружения свай» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. N 394н), период действия 01.09.2023 - 31.08.2029)**

**Особые условия допуска к работе:**

Лица не моложе 18 лет

Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление вибровдавливающим погружателем свай соответствующей категории, копром соответствующей категории, дизель-молотом бескопровым, вибропогружателем бескопровым

Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости)

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (при необходимости)

**Требования безопасности при выполнении работ:**

Соблюдать требования охраны труда

Применять средства индивидуальной защиты

Оказывать первую помощь пострадавшим

Применять средства пожаротушения

Значения сигналов, подаваемых рабочими, занятыми на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и погружения сваи

Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов, систем вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), сваебойного (свайного) оборудования

Соблюдать Правила дорожного движения (для машиниста вибропогружателя бескопрового, установленного на базовой машине с колесным движителем)

Требования безопасности при производстве работ по погружению сваи; перечень и порядок действий в аварийных ситуациях

Правила приема и сдачи смены

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты

Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

**Требования безопасности при выполнении ежесменного и периодического технического обслуживания вибропогружателя бескопрового**

Принимать меры предосторожности против загрязнения рабочей жидкости и внутренних полостей гидроагрегатов вибропогружателя бескопрового и его базовой машины

Принимать меры по предотвращению перегрева рабочей жидкости гидросистемы вибропогружателя бескопрового и его базовой машины

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

Соблюдать правила дорожного движения (для машиниста вибропогружателя бескопрового, установленного на базовой машине с колесным движителем)

Применять средства индивидуальной защиты

Оказывать первую помощь пострадавшим

Применять средства пожаротушения

Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов и систем машины

План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях

Методы безопасного ведения работ

Инструкции по безопасным эксплуатации машин и производству работ

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты